**PTB**

**Fläktluftvärmare**

**Väggmontage**

Fabrikat : EVECO AB, 031-840850

Typ: SAVANA SAV12GEC för väggmontage

Med energisnål EC fläktmotorjusterbara luftriktare.

Kappslingsklass: IP44

**Luftmängd/ljudtryck:**

1600m3/h, 50,2dB(A)

**Värmeeffekt vid 60/40/15**

Hastighet max: 8,4kW

**Vattenflöde**

0,37m³/h

**Tryckfall**

4,0 kPa

**Motoreffekt/ström/spänning:**

Max. hastighet: 101W, ,82A, 230V

**Tillbehör**

Väggfäste SAVH1N 1st

FVV20.2 2-vägs ventil med ställdon 1st

WMSECM, Reglerautomatik 1st

**Funktionsbeskrivning**

På reglerautomatiken ställs önskad börtemperatur. När rätt temperatur är uppnådd stänger ventil och fläkten stannar. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet med så startar fläktluftvärmaren och ventilen öppnar igen. I autoläge anpassas fläkthastighet till behovet.